***MEMORIAL DESCRITIVO***

**OBRA: Recapeamento Asfáltica – Usinado à Quente (CBUQ)**

**LOCAL: Vias Públicas do Município – Pirajuí-SP**

**Gestor da Obras: Prefeitura Municipal de Pirajuí**

**Convenio: SINCOV – Ministério das Cidades – Infraestrutura Urbana – Proposta nº 013790/2017 – SICONV nº 846379/2017.**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA:**

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – CBUQ:**

1. **Serviços Iniciais:**
	1. **Limpeza da Via Pública:**

Consiste no serviço de varrição e lavagem superficial com jato de alta pressão de ar e água do leito da via pública existente para retirada do excesso de impurezas.

* 1. **Placa de Obra**

Deverá ser instalada uma placa em chapa de aço galvanizada de identificação da obra.

1. **Camada de Rolamento:**
	1. **Pintura de Ligação:**

Após o serviço de limpeza do pavimento existente, executa-se à pintura de ligação com emulsão asfáltica diluída RR2C.

* 1. **Camada Betuminosa:**

Sobre a pintura de ligação, será executado uma camada de 3,0 cm de concreto betuminoso usinado à quente CBUQ, seguido de compactação com rolo Tandem de 5 à 8 toneladas, (Transporte de material CBQU até 60 km – Pirajuí – Bauru).

**REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL**

Pirajuí/SP, 21 de Julho de 2017.

**Engenheira Civil**

**Andréa Gracia Guarnieri**

**CREA/SP nº 5060662839**